トイレットペーパー　一式

応　札　仕　様　書

|  |  |
| --- | --- |
|  琉　球　大　学　仕　様 |  　　応　　札　　仕　　様 |
| 1. トイレットペーパーの規格は、芯有り・シングル巻き110m×105～115mm／1個あたり・坪量16ｇ/㎡以上・古紙パルプ配合率100％であること。
2. 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づき、令和３年２月「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」により決定された特定調達物品該当品であり、それを証明できる品質（紙質）証明書等を提出できること。
3. 製品は、保管中に湿気・埃・乾燥・破損等から用紙を保護できるように包装することとし、また、再生利用の容易さ、焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
4. 本学の想定する製品と同等の品質であること。
 | ①②③④ |

 令和　　年　　月　　日

住　　所

名　　称

代表者名

トイレットペーパー　一式

応　札　明　細　書

|  |  |
| --- | --- |
| 品　名 |  |
| 規　格 |  |
| 単位（ケース） |  |
| メーカー名 |  |
| 製品名 |  |
| 品　番 |  |

 令和　　年　　月　　日

住　　所

名　　称

代表者名

品質（紙質）証明書

応札物品について、下記の品質を証明します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 貴学想定製品 | 応札物品 |
| 品目 | トイレットペーパー | トイレットペーパー |
| 品名 | ＫＩＮＧ　１１０ |  |
| メーカー | 昭和製紙株式会社 |  |
| 検査項目 | 検査値 | 検査値 |
| 長さ（ｍ） |  |  |
| 幅（ｍｍ） |  |  |
| 坪量（ｇ/㎡） |  |  |
| 紙厚（ｍｍ） |  |  |
| ほぐれやすさ（秒） |  |  |
| （備考） | 古紙パルプ配合率100％ |  |

※ほぐれやすさについては、JIS P4501に基づいた試験方法により実施。

令和　　年　　月　　日

（会社名）

（代表者名）　　　　　　　　　　　　印

**（記入例）**

トイレットペーパー　一式

応　札　仕　様　書

|  |  |
| --- | --- |
|  琉　球　大　学　仕　様 |  　　応　　札　　仕　　様 |
| 1. トイレットペーパーの規格は、芯有り・シングル巻き110m×105～115mm／1個あたり・坪量16ｇ/㎡以上・古紙パルプ配合率100％であること。
2. 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づき、令和３年２月「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」により決定された特定調達物品該当品であり、それを証明できる品質（紙質）証明書等を提出できること。
3. 製品は、保管中に湿気・埃・乾燥・破損等から用紙を保護できるように包装することとし、また、再生利用の容易さ、焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
4. 本学の想定する製品と同等の品質であること。
 | 1. トイレットペーパーの規格は、芯有り・シングル巻き110m×105～115mm／1個あたり・坪量16ｇ/㎡以上・古紙パルプ配合率100％であります。
2. 令和３年２月「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に対応した古紙パルプ配合率100％の製品であり、別途品質証明書を提出します。
3. 製品は、保管中に湿気・埃・乾燥・破損等から用紙を保護できるように包装しており、焼却処理時の負荷低減に配慮した簡易な包装としております。
4. 貴学の想定する製品と同等の品質であり、別途品質証明書を提出します。
 |

 令和　　年　　月　　日

 代表者名